金华职业技术大学货物（服务）类零星采购审批表

采购编号： No. 2025年06月05日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目（设备）名称 | 规格型号 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| 地垫采购 | 彩色EPDM减震橡胶地垫，厚度2.5cm，无缝PP扣件拼接式铺装，无需辅材，减震耐冲击、硬度适中，弹性韧性符合室内外健身运动场地要求，无毒无刺鼻异味，绿色环保。1.产品经过（240小时、70℃）热空气老化，检测表面无开裂、断裂、融化现象。耐酸性液体≥5%的H₂SO₄溶液经检测≥360个小时后，外观无明显变化，用A型硬度计1S内测试硬度>73邵氏硬度。2.产品用于运动场所减震隔音，经撞击声隔声检测，计权规范化撞击声压级≤52DB,计权撞击声撞压级改善系数为≥26DB.头部撞击测试中，临界跌落高度>1.39M，有效降低人体由于运动意外带来的伤害。3.产品依据IC分析，其中氟（F）的含量为0 mg/kg，碘（I）的含量为0mg/kg，48小时汗水测试表面无变化，耐污级别为0。4.产品面层抗菌性能测试中，其中金黄色葡萄菌球、白色念珠菌的抗菌率>99.88%。 | 290平米 | 240元/平米 | 69600元 |
| 合 计 | 人民币： |  |  | 69600元 |
| 购买说明 | 详见“对投标人提供的设备及服务的要求”。  |
| 申报单位采购小组意见 | 采购小组成员（签字）： |
| 申报单位意见 | 负责人（签字）： （单位盖章） | 资金来源：师范学院经费列支 |
| □线上采购 ☑线下采购采购方式：□定点采购 □参照采购 |
| 项目统筹职能部门意见 |  | 资产管理部门意见 |  |

备注：①固定资产项目采购须经项目经费统筹部门、资产管理部门审核；5万元及以上10万元以下的非固定资产类采购项目，经项目经费统筹部门审核并确定采购方式(办公家具、办公设备需项目经费统筹部门及资产管理处审核)。②写明需采购物品的规格型号和技术参数等，或附上相关的图样及技术要求描述；审批签署后，本表复印一份由申报单位留存（入库、报销用），原件交采购中心。

一、对投标人提供的设备及服务的要求：

（一）体管实训室地垫采购服务地点

地点：金华职业技术大学校内（师范学院运动健康实训中心）

（二）体管实训室地垫拆装及维护期：2025年6月 日——2026年6月 日（壹年）。

（三）服务内容：

1.体管实训室一批健身器材拆卸及安装服务

（1）服务目标：安全、规范、高效地拆除一批（具体数量根据实际需要确定）健身器材，并在指定新位置（同场地或异地）将其重新组装、调试至可安全使用的状态。

（2）服务范围与要求：

明确器材清单：提供需拆卸安装的器材详细清单（品牌、型号、数量、图片/视频），特别标注大型、重型、精密或特殊结构器材（如大型综合训练架、史密斯机、跑步机、椭圆机、动感单车、力量器械等）。

（3）场地评估： 服务商需在拆卸前评估原场地（通道、门宽、楼梯、电梯承重、障碍物）和安装新场地（空间布局、地面承重、电源位置、通风、安全距离）。

（4）专业工具与人员： 必须使用专业工具（如液压搬运车、撬棍、套筒扳手套装、电动工具、防护装备）并由具备相关器械拆装经验的技术人员进行操作。

（5）规范拆解流程：

①断电、断开所有连接（电源线、数据线、油管/气管）。

②拍照/录像记录原状及线缆连接方式。

③按制造商指导或最佳实践顺序拆卸部件，妥善分类保管螺丝、螺母、垫片、小零件（建议使用分格零件盒并标注）。

④对精密部件（电机、电子屏、传感器、液压缸）进行重点保护。

⑤对拆下的部件进行必要清洁和检查。

⑥规范安装流程：

a在新场地根据规划图纸或要求定位。

b按拆卸逆序或制造商说明书组装。

c确保所有连接紧固、到位、无松动。

d连接电源、数据线等，进行基本功能测试（如：跑步机跑带运转、阻力调节、显示正常）。

e调试校准（如：跑步机水平、力量器械配重片顺滑度、固定器械座椅/靠背调节）。

f清理安装现场垃圾。

⑦安全要求：

a操作人员需佩戴安全装备（手套、安全鞋、必要时护目镜）。

b严格遵守起重搬运安全规范，防止设备倾倒、滑落、挤压。

c确保工作区域安全，设置警示标识。

⑧责任与质保：

a明确服务商在拆卸、运输（若包含）、安装过程中造成器材损坏的赔偿责任。

b提供安装后的短期（如7-30天）基本运行调试保障（非器材本身质量问题）。

2.体管实训室一批健身器材搬运服务

（1）服务目标：将拆卸后或无需拆卸的一批（具体数量根据实际需要确定）健身器材安全、无损地从A点（起点）搬运至B点（终点），可能涉及同一楼层的移动、不同楼层间搬运（爬楼梯/电梯）或跨场地运输。

（2）服务范围与要求：

a明确搬运清单与路线： 提供详细器材清单（尺寸、重量、特殊搬运要求）及搬运起点、终点精确地址（楼层、房间号），并说明搬运路线（室内通道尺寸、楼梯/电梯尺寸及承重限制、户外路径、车辆停靠点距离）。

b专业设备与人员： 必须配备专业搬运设备：

c室内/短距离： 重型平板车、液压升降搬运车、设备滑移器（撬棍+滑板）、绑带、毛毯/气泡膜。

d跨场地/长距离： 合适尺寸和载重的厢式货车（封闭式防雨防尘），车内需有固定装置（绑带、防撞条）。

e搬运人员需具备重物搬运经验和技巧。

f防护包装要求：

①必须进行防护： 所有器材接触面、棱角、突出部件、屏幕、易损部位需用毛毯、气泡膜、缠绕膜、硬质护角等进行严密包裹防护，防止刮擦、碰撞、挤压、污损。

②特殊器材重点防护： 精密电子设备、镜面、玻璃部件、漆面需额外加强保护。

g搬运操作规范：

①合理规划搬运顺序和路径。

②使用杠杆、滑轮等省力工具，严禁蛮力拖拽。

③多人协作时口令清晰，动作协调。

④上下楼梯、进出电梯、上下货车时格外谨慎，确保平衡稳定。

⑤在货车内妥善固定器材，防止运输途中移位碰撞。

⑥场地保护：搬运过程中需对经过的门框、墙壁、墙角、地面、电梯轿厢等进行保护（如铺设地垫、门框护角）。

⑦搬运结束后清理现场。

h安全要求：

①人员安全第一，遵守重物搬运姿势规范，防止肌肉拉伤。

②确保通道畅通无阻。

③恶劣天气（雨雪）需有应对措施。

3.体管实训室地垫铺设服务

（1）服务目标：采购符合特定功能、安全、环保及美观要求的健身房地垫材料。

（2）采购要求与细则：核对数量、规格、颜色与订单一致。

（3）检查外观：无明显破损、污渍、色差、变形。若原有地垫需要必要的修复和替换，需要配合修复执行，确保铺装后接缝紧密平整，无翘边、无滑动，整体美观。

（四）综合建议

1.分项报价：要求服务商对拆卸安装、搬运、地垫采购分别提供详细报价单，列明单价、数量、总价、服务内容细则、所用材料/设备、保险、税费等。

2.合同明确：将以上详细要求和细则写入服务合同中，特别是责任划分、赔偿条款、验收标准、付款方式与节点。

3.现场确认：在拆卸/搬运/安装前以及地垫铺装后，务必进行现场检查和确认签字。

4.资质审核：选择服务商。

二、合同签订：中标单位在领取中标通知书后7个工作日内必须与采购人签订采购合同。无故不签订合同的，采购人有权在其他有效投标单位内确定中标供应商。

三、付款方式：

1.本项目为壹年服务项目，服务期限为2025年6 月 日—2026年6月 日。采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准在服务期内的两个学期开学前后进行集中验收，第一次验收合格后付款80%（合同金额），第二次验收合格后付款20%（合同金额），中标人应随付款进度提供正式税务发票。

四、采购人对项目的特殊要求及说明：

1.地垫及健身设备维修的基本材料费（如维修工具、螺丝、呢绒垫及低值配件）均包含在总招标费用之内，不再额外支付材料费。器械可用的配件，经采购方同意可拆卸再次利用。确实需要更换购买的配件和耗材，由服务商按需提出，采购方另行采购。

2.其他：服务期满前，为确保地垫和健身器械日常维护的需要，成交供应商须免费提供工具箱一套，工具箱具备万向移动的功能，工具箱的规格不少于2种，配套的工具设备不少于80种且能满足维护需要。